**簡易陰圧装置　仕様書**

１　機能要件

1. 本装置の安定性を保つために本体は 150kg 以上であること。

2. 搬送しやすいように本体車輪は４個以上付属していること。

3. 電源は 100V、コンセント供給で稼働できること。

4. 本体の組み立て前の高さが 140cm 以下であること。

5. 本体の組み立て後 の高さが 200cm 以上であること。

6. 本体の大きさをカバーの大きさに応じて変動できること。

7. 本体が清拭可能な材質で作られていること。

8. 設置後の扉が自動開閉すること。

9. カバーが使い捨てであること。

10. カバーに内外から見える窓（透明な部分）が確保されていること。

11. HEPA フィルターを搭載されていること。

12. PPE ホルダーが搭載されていること。

２　設置場所

　　医療法人社団武蔵野会　TMGあさか医療センター　（埼玉県朝霞市溝沼1340-1）

　　ICU

３　納入期限

　　令和8年3月31日（火）まで

　　具体的な納入日については後日協議し、決定する。

４　納入条件

（１）　物品の搬入・据付け及び調整に要する経費は受注者の負担とする。

（２）　物品の搬入・据付けに当たり建物、施設設備等に損害を与えないよう必要な措置を講ずること、なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。

（３）　物品の搬入・据付け及び調整を行った後に、当法人担当者に機器の仕様に沿った動作の確認を受けること。

（４）　保守修理に応ずる体制を整えるとともに、障害発生時には速やかに修理に応じること。

（５）　保守修理の費用は、当法人の故意又は重大な過失によるものを除き、納入後１年間は無償とすること。

ただし、保証期限等、別途規定のあるものは、その規定に従う。

（６）　当法人職員からの技術的な相談に速やかに応じられる体制を整えること。

（７）　機器の取扱い・操作方法について、当法人職員に十分な説明を行うこと。

（８）　日本語の取扱説明書を提出すること。

（９）　搬入に際して発生した梱包材等は全て持ち帰ること。

（１０）　本仕様書に指示のない事項であっても、本装置の稼働上当然必要と認められるものは、全て実装し、本装置の機能条件を満足させるものとすること。

（１１）　物品は新品・未使用であること。